**ВИТЯГ**

**з ПРОТОКОЛУ № 10 засідання локальної конфліктної комісії**

**Акціонерного товариства «Укргазвидобування»**

м. Київ 10 травня 2022 року

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

п.2.1. Розгляд скарги **SC UPET SA (АО «УПЕТ») (реєстраційний номер J15/320/1991),** у закупівлі:

|  |  |
| --- | --- |
| **Процедура:** | **21Т-339\_42410000-3 - Підіймально-транспортувальне обладнання (Частини запасні для установок КРС типу TW в асортименті)** |
| **ідентифікатор закупівлі** | **UA-2021-12-16-010401-c** |

що проводиться АТ «Укргазвидобування».

**ВИРІШИЛИ:**

п. 4.1. Рішення комісії – **Задовільнити.**

Обґрунтування

Проаналізувавши всі обставини локальна конфліктна комісія АТ "Укргазвидобування" дійшла висновку, що скарга компанії SC UPET SA (АТ «УПЕТ») щодо закупівлі: 21Т-339 42410000-3 - Підіймально-транспортувальне обладнання (Частини запасні для установок КРС типу TW в асортименті) підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог частини 1 розділу ІІІ тендерної документації (далі – ТД), тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полям, у яких зазначається інформація про ціну1, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження всіх документів передбачених цією тендерною документацією до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, а саме завантаження:

1.3. Інформації та документів, що підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, викладеним в додатку №3 до цієї ТД.

- Відповідно до додатку 3 ТД замовником вимагається до постачання, зокрема: 144 - Ущільнення гідравлічного циліндра з каталожним номером G.01-01.00.00.0 (кільце IO-10 шт, кільце скребкове-4 шт) або еквівалент (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl).

Технічні бюлетені, надані у складі пропозицій ТОВ «ТЕХПРОМІМПОРТ» (стор. 140 файлу «21Т-339 Технічні бюлетені UPETROM (1-131 143-151)») та ТОВ «ЕНЕРГОТЕХ-СЕРВІС» (стор. 151 файлу «Технічні бюлетені») містять комплектуючі Ущільнення гідравлічного циліндра з каталожним номером UP.G.01-01.00.00.0, що не відповідають технічним характеристикам виробника та не є еквівалентом, а саме: під № 8 у складі комплекту вказано розмір Кільця IO 18,2х2,4, замість необхідного Кільця IO 18,5 х2,4. (стор.3 файлу Каталог TW-80).

- Відповідно до додатку 3 ТД замовником вимагається до постачання, зокрема: 148 Направляючий ролик (шків) кронблока CHF.15-02.00.00.0.M або еквівалент (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl).

Технічні бюлетені, надані у складі пропозицій ТОВ «ТЕХПРОМІМПОРТ» (стор. 159 файлу «21Т-339 Технічні бюлетені UPETROM (1-131 143-151)») та ТОВ «ЕНЕРГОТЕХ-СЕРВІС» (стор.170 файлу «Технічні бюлетені») містять комплектуючі на позицію «Направляючий ролик (шків) кронблока» з каталожним номером UP. CHF.15- 02.00.00.0.M., що не відповідають технічним характеристикам виробника та не є еквівалентом, а саме: під №14 вказано Болт М розміром 10х45, замість необхідного Болт М 16х30. (стор.46 файлу Каталог TW-80);

- Відповідно до додатку 3 ТД вимагається до постачання, зокрема: 150 Ущільнення циліндра висунення щогли G.01-03.00.00.0 (кільце скребкове-1 шт, ущільнення IO-3 шт, втулка направляюча-2 шт) або еквівалент (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl).

Як вбачається з відповіді Замовника на електронному майданчику закупівель на запитання щодо умов Тендерної документації відносно даної позиції, її встановлення та використання передбачається на установках КРС TW – 125.

Технічні бюлетені, надані у складі пропозицій ТОВ «ТЕХПРОМІМПОРТ» (стор. 162 файлу «21Т-339 Технічні бюлетені UPETROM (1-131 143-151)») та ТОВ «ЕНЕРГОТЕХ-СЕРВІС» (стор.173 файлу «Технічні бюлетені») на позицію «Ущільнення циліндра висунення щогли» з каталожним номером UP. G.01-03.00.00.0. містять ескіз «Гідравлічний циліндр висування (телескопування) щогли ADA.01-00.00.00.2» з технічними параметрами до установки КРС TW – 80, що не відповідає вимогам замовника (стор. 48 файлу Каталог TW-80).

Витяг з протоколу засвідчую.

Секретар локальної конфліктної комісії Олена ОТЯН

11.05.2022 р.